

**التاريخ :23 / 12 /2021**

**Quotation**

**عرض سعـر**

بالإشـارة إلـى المـوضـوع أعـلاه، يسـر شـركة التقنيـة للمـواد العـازلـة الكـائـنـة فـي: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| المنطقة | شارع | قسيمة |
| الري | 22 | 1501 مجمع السلام |

تلـيـفـون: - 24758344 محمول: - 66676336

بتقديم عرض أسعارها لــــــ: -

السيد: - أبو عبد العزيز المـحتـرم

هاتف: - 99418321

للـمـوقـع الكـائـن فــي: -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منطقة | قطعة | شارع | جادة | قسيمة/منزل |
| السلام | 5 | 509 |  | 28 |

لأعمال العزل المائي والحراري وفقاً للأصول الفنية والمواصفات المذكورة في عرض السعر كما يلي: -

أمـليـن أن ينـال رضـاكـم ،،،



**أعمال عزل الأسطح والملاحق**

**طريقة عزل الأسطح والملاحق بنظام الرش ( البوليوريثين Polyurethane ):-**

* **نظافة الأسطح والملاحق من الأنقاض والأتربة والشوائب من قِبل العميل.**
* **توريد وتنفيذ فوم أسمنتي بمعدل 1 سم: 1م بمعدل (1%) كثافة 400 ــ 450 كجم/م3 وبسماكة 5 سم لأدنى نقطة و15 سم لأعلى نقطة باستخدام أسمنت معتمد وذلك لضبط المنسوب.**
* **توريد وتنفيذ عازل حراري ومائي بطريقة الرش البوليوريثين POLYURETHANE بمعدل سماكة 3 سم كثافة 40 كجم/م3.**
* **توريد وتنفيذ طبقة حماية واقية ANTI ULTRAVIOLET RAYS (U.V) ( CAP SEAL / CAP COAT )**
* **يتم عمل فحص وذلك بغمر السطح بالمياه بارتفاع 5 سم لمدة 72 ساعة من قِبل العميل.**
* **توريد وتنفيذ رول ألياف (بوليميرات البولسترين) NON Wovens Filter Fabric 100 g/m2 هيدروليكية مقاومة للعناصر الكيميائية والظروف الجيولوجية المتفاوتة لتحقيق عوامل الفلترة والتنفس والحماية.**
* **توريد وتنفيذ فواصل زجاجية وذلك لضبط المنسوب مع التثبيت الجيد بشكل شعاعي.**
* **صب سكريد K 250 مقاوم خلط جاهز معتمد معالج بمواد خصوصية مع ميكروسيلكا..**
* **يتم عمل الشربتة بالأسمنت الأبيض.**
* **تنعيم السكريد قبل الجفاف للحصول على سطح مستوي وناعم.**
* **يتم تنعيم السطح بواسطة المروحة ( في وقت الصيف).**
* **يتم عمل نعله خرسانية بإضافة مادة الفايبرمش (FIBER MESH) ومواد اسمنتية لحماية العازل عند الأطراف بارتفاع 20 سم.**



**السعر الإجمالي لكافة الاعمال -/1100 د.ك (فقط ألف ومائة دينار كويتي لاغير).**

**كفالة العازل للأسطح والملاحق لمدة أثني عشر سنة عن الخرير والحرارة**

**الشركة مسؤولة مسئولية تامة عن الاضرار الناتجة بسبب اعمال العازل**

* **المساحة المقدرة 147 متر مربع**
* **نظام الدفــع:**

|  |  |
| --- | --- |
| **م** | **البيــــــــــــــــــــــان** |
|  | **50 % عند توقيع العقد .** |
|  | **50 % بعد رش البوليوريثين.** |

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،**

**شركة التقنية للمواد العازلة**

****